**БЕЗОПАСНОСТЬ**

**СОХРАНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!**

При обеспечении населения природным газом для коммунально-бытовых нужд ключевую роль играет безаварийная, безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВДГО/ВКГО).

Ненадлежащая организация безопасного использования газа в быту создает угрозу безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства, так как возникновение аварийной ситуации в системе ВДГО и ВКГО может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери.

**ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ**

- обеспечьте доступ для обслуживания газового оборудования специализированной организацией;

-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу;

- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними;

- **не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами**.

**Почувствовав запах газа, незамедлительно:**

- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;

- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и**вызовете аварийную газовую службу по телефону: « 04»;**

- примите меры к удалению людей из загазованной среды;

- сообщите окружающим о мерах предосторожности.

Заместитель генерального директора – главный инженер

АО «Газпром газораспределение Ярославль» Ю.Н. Селезнёв